**RFP 23.5632**

APPEL D’OFFRES (RFP)

**TRAVAUX - CONSTRUCTION**

**Partie 5 – Annexe 5**

|  |  |
| --- | --- |
| **Intitulé du projet :** | **Travaux de construction des chambres froides du laboratoire du programme des pêches de la CPS (communauté du pacifique) à Nouméa** |
| **Nature des** travaux | Contrat pour travaux de construction |
| **Lieu :** | Nouméa |
| **Date de publication :** | 11/08/2023 |
| **Date de clôture :** | 8/09/2023 |
| **Référence CPS :** | RFP23.5632 |

**RFP** **23-5632**

# Annexe 5 : FORMULAIRE DE SOUMISSION DE L’OFFRE FINANCIÈRE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Désignation** | **Quantité** | **Prix unitaire** | **Montant HT** |
| Enceinte isotherme y compris toutes sujétions:  Dimensions intérieures CF1 : 6000x2500x2100mm minimum  Dimensions intérieures CF2 : 5000x3000x2100mm minimum  Panneaux d’isolation (plusieurs propositions d’épaisseur et couleur possible) | 1 ens  1 ens |  |  |
| Sol (pour chaque CF) y compris toutes sujétions :  Dimensions intérieures CF1 : 6000x2500mm  Dimensions intérieures CF2 : 5000x3000mm  Panneaux d’isolation (plusieurs propositions d’épaisseur possible)  Sol/revêtement antidérapant avec tôle alu damier 2 mm | 1 ens  1 ens |  |  |
| Porte coulissante isotherme (pour chaque CF) y compris toutes sujétions d’équipements, d’accessoires , mise en oeuvre :  Passage utile 1000x2000mm  Cordon chauffant le long de l’huisserie  Ouverture de secours (depuis l’intérieur) possible même si la porte est fermée à clé | 2 ens |  |  |
| Système frigorifique (pour chaque CF) y compris toutes sujétions d’équipements, d’accessoires, mise en oeuvre :  Groupe de production (-20°C)  Evaporateur | 2 ens |  |  |
| Equipement de sécurité (pour chaque CF) y compris toutes sujétions :  Alarme personne enfermée (avec contact poussoir) visuelle et sonore  Voyant extérieur indiquant que l'éclairage intérieur des chambres froides est en service ainsi qu'un éclairage de sécurité  Arrêt des ventilateurs lors de l'ouverture des portes | 2 ens |  |  |
| Rideau à lanière négatif en PVC transparent extrudé et interchangeables une à une avec recouvrement de 50 mm y compris toutes sujétions d’équipements et de pose (pour chaque CF) | 2 ens |  |  |
| Eclairage (pour chaque CF) selon les normes | 2 ens |  |  |
| Mise en service | 2 u |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Pour le soumissionnaire** : *[Insérez ici le nom de l’entreprise]* |
| Signature :  Nom du**·**de la représentant**·**e : *[Insérez ici le nom du·de la représentant·e]*  Fonction : *[Insérez ici la fonction du·de la représentant·e]* |
| Date : *[Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date]* |